1. Crtež prikazuje strujni krug koji se sastoji prekidača P, žarulje Ž i izvora elektromotornog napona E=4V zanemarivog unutarnjeg otpora. Tvrdimo:

a) Dok je prekidač P otvoren napon između točaka A i B iznosi 0 V.

b) Dok je prekidač P otvoren napon između točaka A i B iznosi 4 V.

c) Dok je prekidač P zatvoren napon između točaka A i B iznosi 0 V.

d) Dok je prekidač P zatvoren napon između točaka A i B iznosi 4 V.

Zaokružite točne odgovore.

2.  Dvije jednake žarulje priključene su na izvor stalnog napona U (crtež). Ako na ampermetru A3 očitamo struju I3=0,5A, koliku će struju pokazivati ampermetri A1 i A2? 


a) I1 = 0,5 A; I2 = 0,5 A

b) I1 = 1 A; I2 = 1 A

c) I1 = 1 A; I2 = 0,5 A

d) I1 = 1,5 A; I2 = 0 A

e) I1 = 0 A; I2 = 0,5 A

3. Crtež prikazuje shemu otpornika priključenih na izvor elektromotornog napona iznosa 6V, zanemarivog unutarnjeg otpora. Kolika struja prolazi otpornikikom od 30? Zaokružite ispravan odgovor!

	a)

0, 1 A
	b)

0, 2 A
	c)

0, 3 A
	d)

0, 4 A
	e)

0, 5 A


4. Elektromotorni napon izvora iznosi 12 V. Struja kratkog spoja je 6 A.

a) Koliki je unutarnji otpor izvora napona?

b) Kolika struja prolazi kroz izvor ako je on priključen na vanjski otpor od 10 ?

c) Koliki je napon na vanjskom otporu?

Rezultat: a) 2 ; b) 1 A; c) 10 V

5. Kad na bateriju elektromotornog napona 24V priključimo otpornik od 2, krugom prolazi struja jakosti 10A. Kolika je jakost struje kad je baterija kratko spojena?

R: 60 A

6. Elektromotorni napon izvora iznosi 12 V. Struja kratkog spoja je 6 A.

d) Koliki je unutarnji otpor izvora napona?

e) Kolika struja prolazi kroz izvor ako je on priključen na vanjski otpor od 10 ?

f) Koliki je napon na vanjskom otporu?

Rezultat: a) 2 ; b) 1 A; c) 10 V

7. Kad na bateriju elektromotornog napona 24V priključimo otpornik od 2, krugom prolazi struja jakosti 10A. Kolika je jakost struje kad je baterija kratko spojena?

R: 60 A


8. Na crtežu je prikazan strujni krug. Kad je prekidač P otvoren voltmetar pokazuje napon od 1,52 V. Kad se prekidač P zatvori voltmetar pokazuje 1,37V, a ampermetar struju jakosti 1,5A. Koliki je unutarnji otpor izvora elektromotornog napona? Instrumenti su idealni, tj. otpor ampermetra je nula, a voltmetra beskonačno velik.

Rezultat: r = 0,1 

9. Kada krugom teče struja kratkog spoja i kojim je izrazom možemo izraunati?
10. Zadana je shema otpornika priključena na izvor napona od 30V prikazana crtežom. Koliki mora biti otpor R ako napon između točaka A i B iznosi UAB = 5 V? Zaokružite ispravan odgovor!

	a)

24 
	b)

16 
	c)

8 
	d)

12 
	e)

20 


11. Koliki je ekvivalentni otpor 100 jednakih serijski spojenih otpornika od 100 (?

12. Koliki je ekvivalentni otpor 100 jednakih paralelno spojenih otpornika od 100 (?
13. Na izvor struje paralelno je spojeno 9 jednakih otpornika. Struja koja prolazi kroz izvor ima jakost 7,2 A, dok je napon na krajevima izvora 72 V. Koliki je otpor svakog pojedinog otpornika?

R: 90 
14. Žicu otpora 9  razrežemo na tri jednaka dijela koja zatim spojimo paralelno. Koliki je otpor tako spojenih žica?

Rezultat: 1 
15.  Koliki je ekvivalentni otpor spoja na crtežu između točaka A i B? Svi otpornici imaju jednaku vrijednost otpora od R=1(.


R: 2(
420. U strujnom krugu na crtežu odredite:

a) Ekvivalentni otpor.

b) Jakost struje koja prolazi krugom.

c) Napone na svakom otporniku.

Unutaranji otpor izvora je zanemariv.

Rezultat: a) 9 ; b) 4 A; c) U1 = 8 V, U2 = 12 V, U3 = 16 V
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